Elektronica 16.00h
1. Leg uit: piezoresistiviteit + vb
2. Los op (netwerk met regels van Kirchoff)
3. Vergelijk niet-inverterende opamp met regeltechniek. Bespreek + conclusie
elektronica vragen van 14h00:
1. Wat is het 'probleem' met de fysische lengte van een kabel?
2. Hoe ga je van 230V naar 9V DC op voorwaarde dat de rimpel kleiner is dan 0,1V?
3. opamp met capaciteiten, A en bodeplots geven.

voor wie het nog moet doen: electronica vragen 10.30u:
- Diode als gelijkrichter: bespreek + hoe kan het beter?
- Bespreek de werking van een Schmitt-trigger
- Eenheidsbuffer met een voorijlcompensator: bespreek (bodeplot, hoe optimaal R1 R2 en C bepalen?)

Elektrische, vragen 8u30:
1) Wat is het probleem van PxM (PAM,PWM,PPM) modulatie? Oplossing?
2) Kan je een versterker maken met een pMOS en een weerstand? Hoe?
3) Hij tekende schakeling van een banddoorlaatfilter: bespreek Bodeplot

Vragen van 21 juni 16u:
1.nut van Zin en Zuit in een signaalketen + hoe meten
2.maak een teller die van 0 tot 5 gaat, hoe maken? Welke componenten?
3.opamp met terugkoppeling (2 weerstanden, 1 capaciteit): geef A, bode en fasediagram
(Meer duidelijkheid: hij bedoelde bijvoorbeeld bij een versterker de 2 weerstanden die in de versterkerblok zelf nog zitten, dus die met de sensor is verbonden en de bronweerstand van de spanningsgestuurde stroombron.)
vragen van deze morge staan er precies nog niet op : 
1) accelerometer leg uit, geef voorbeeld en hoe kan dit (goedkoop) gemaakt worden
2)leg uit nMOST, pMOST
3)2e graads versterker ( R, L, C) : geef A, bodeplots, f-analyse, tijdsdomein

elektriciteit 21 juni 14 u:
1. "Carrier" leg uit, voorbeeld, nut
2. wheatstonebrug, en dan liet hij wat weerstanden varieren. zet vuit ifv R0 en delta(r)
3. compensatie. leg uit, kies er will. één, geef vb en nut.
nog wel oke :)
(2) je moest berekenen als er 1 weerstand veranderde en als er 2 weerstanden veranderde (dat tegenover elkaar staan) - - 3) Compensatietechnieken : Nut en een voorbeeld geven, hij verwacht een voorbeeld met Gc, niet verplicht het circuit te tekenen, gewoon het principe kunnen uitleggen)
vragen van "10u30" (allez ja):
1) Ideale vs niet-ideale spannings- en stroombron
2) teken schuifregister met JK-flipflops
3) opamp met CR en RC in terugkoppeling

De vragen van van deze morgen 8.30 u :

-Capacitieve sensoren, leg uit
- Maak een schakeling die begrensd is op +/- 3.5 V
- Geef de vw van stabiliteit + geef een voorbeeld

‎1) Wat zegt u de wet van Moore
2) Fotodiode + transistor + toepassing (optische koppelaar)
3) Opamp met 3 weerstanden en capaciteit in serie. Geef A en Bode
De vragen van 10u30 waren: 
1. wat kan u mij vertellen over de Wet van Moore?
2. Fotodiode: tekening, werking, nut (eventueel met LED)?
3. opamp met terugkoppeling zoals de voorijlcompensatie blok: A? en bodeplot

De vragen die vandaag gesteld werden bij elentriek: 

1. Ideale vs. Niet-Ideale spanning- en stroombron.
2. Leg uit en geef een toepassing van JK flipflops.
3. Een versterker met drie weerstanden, een capaciteit en een spoel.

1)moduleren, am fm pm en digitale transmissie
2) kreeg een p-mos in een schakeling da ge verder moest aanvulle en de werking uitlegge.. Had er ne invertor van gemaakt maar ne versterker ging ook...
3) alle soorte laagdoorlaatfilters en hoogdoorlaat filters dus: R&C, C&R, R&L, L&R + bode's en Ook zo spanning en stroom enzo ifv tijd

[bookmark: _GoBack]‎1) Digitale Telefone, leg uit
2) Transormator, leg gebruik uit. Leg ook uit hoe je aan DC spanning komt
3) de versterking van een opamp geven met bode en fazediagramma. (geen gemakkelijke)

‎1) Wat is gm, waarom en hoe gebruiken we die; geef een vb en leg uit
2) Hoe kan je 10 getallen omzetten in BCD?
3) Die versterkerblok met zo die tweedegraadsfunctie in de teller: versterking en bodediagramma geven.

